Bu sistem üzerinde verici ve anten olarak sistem çalışmaktadır.

Verici antenin internete bağlı olması önemlidir. İnternet üzerinden alınan veriyi (blynk sitesi) bir değişken içine atarak alıcı antene ulaşmasını ve uygun ledin yanmasını sağlıyoruz.