“ÖNEMLİ NOT KOD İÇERİSİNDE EN ÜST YORUM SATIRI OLARAK YAZILAN BAŞLIK DOĞRU VE DÜZELTİLMİŞTİR.” KLASÖR İSİMLERİ YANLIŞ FAKAT KOD İÇERİSİNDEKİ YORUM SATIRI DOĞRU İSİMLENDİRMEYE SAHİP.

TOKEN değiştrimeyi unutma

Wifi isim ve şifre değiştirmeyi unutma

Gerekli olan çıkış pinleri tanımla

Blynk üzerindeki V0-V4 aralığını değiştirmeyi (duruma göre unutma)

Öncelikle sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için 1 led ile kontrol et

Verici blynk ile haberleşsin ve kodu orta aliciya gönder ve bir led yak

Bu yapıldıktan sonra verici- orta alici ve alici olmak üzere 3 anten bağla ve alicilara 1 led bağlayıp çalışıp çalışmadığını kontrol et